眉山天府新区2023年视高街道团结社区安全饮水新建工程项目阀门及配件采购

投标人须知

一、项目概况

1、项目名称：眉山天府新区2023年视高街道团结社区安全饮水新建工程项目阀门及配件采购。

2、供货地点：眉山天府新区。

3、基本情况：本次采购内容为软密封闸阀、法兰盘等材料。**具体采购内容详见附件。**

4、最高限价：280855.56元（含税）。

5、资金来源：企业自筹。

6、报价方式：采用费率进行报价，只需报一个下浮比例，视为所有单价下浮相同比例，下浮后所有单价作为合同固定综合单价（四舍五入）。

7、竞价方式：竞价，二轮报价。

8、服务期限：自合同签订之日起至双方完成合同约定的义务后自行终止。

9、质量要求：符合国家法律、法规及相关规范、标准要求。

10、中选规则：若因中标候选人第一名原因放弃中标**（包含签订合同后解除合同的情形）**，招标人可在第二、第三名同意第一名报价的情况下，依次沿用第二、第三名的供应商。

二、投标人资质要求

1、资质要求

**（1）独立法人资格的制造商或者授权经销商，若投标人为授权经销商，应取得由制造商出具的授权书（授权书需加盖授权人鲜章）；**

**（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；**

**（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录**

**（4）参加本项目前三年内，在运营活动中无重大违法记录；**

**（5）企业法定代表人和主要负责人无行贿犯罪记录；**

**（6）具有环氧树脂涂料、橡胶密封材料《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。（经销商可提供生产厂家卫生许可批件、生产厂家可提供供应商卫生许可批件（须附供应合同或发票）**

**（7）提供样品需有第三方检测机构近3年（2021年、2022年、2023年）出具的检测报告，检测报告必须带有CMA标志。（经销商可提供生产厂家检测报告）；**

**（8）提供软密封闸阀、蝶阀有节水认证证书。（经销商可提供生产厂家证书）；**

**（9）提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书。（经销商可提供生产厂家证书）**

**（10）提供安全生产标准化证书。（经销商可提供生产厂家证书）；**

**（11）提供第三方检测机构出具的球化率QT450-10检测报告，不锈钢丝杆20Cr13检测报告，铜质阀门铜材HPb59-1材质检测报告，涂料涂层厚度、附着力的检测报告，阀门寿命启闭次数检测报告。（经销商可提供生产厂家检测报告、生产厂家可提供供应商检测报告（须附供应合同或发票）。**

**注：以上资料请提供复印件并盖鲜章，虚假承诺将纳入《眉山天府新区自主招标服务平台》黑名单，并追究其法律责任。**

2、本项目不允许转包，不允许分包，不接受联合体投标。若不满足资格要求的投标人投标，招标人不退还投标保证金。

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反规定投标无效。

4、若中标，自公示之日起3个工作日内，中标人须根据联系方式向招标人提交资质要求中证明材料的复印件（原件备查，复印件加盖鲜章），若不按时提供视为中标人自动放弃中选资格。

5、各投标人（或单位）须诚信投标，若违反国家相关法律法规或恶意投标**（包含中标后主动放弃中标资格等情形）**，将纳入《眉山天府新区自主招标服务平台》黑名单，并追究其法律责任。

6、中标人须主动签订并履行眉山天府新区投资集团有限公司《阳光合作协议》。

三、投标保证金

1、投标保证金的金额： / 元人民币。投标保证金在线缴纳。

2、投标保证金的退还：对非中标人，在结果公示期满后3个工作日内，原账户退回其投标保证金；对中标人，在完成合同签订后3个工作日内，原账户退回其投标保证金。

3、投标保证金不予退还的情形：

（1）明示不与招标人签订合同；

（2）没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与招标人签订合同。

（3）投标人在投标活动中有串标、围标、弄虚作假或投标欺诈行为，经招投标监督部门查证属实的，投标保证金也不予退还。

（4）若未满足资质要求的投标人投标，招标人不退还投标保证金。

四、履约担保

1、履约保证金金额为合同暂定总价的10 %。

2、履约保证金采用现金担保。现金担保必须通过中标人的基本账户以银行转账方式提交到招标人指定账户。中标人应在收到中标（选）通知书后7个工作日内提交履约保证金，若未在约定时间内提交履约保证金招标人有权取消中标人的中标资格，或有权要求中标人按不低于未提交担保金额的10%承担违约责任和利息。若中标人在招标文件要求的合同签订时间前仍未提交符合要求的履约担保并承担违约责任的，视为中标人放弃中标资格。

3、履约保证金退还：中标人全面履行完合同约定的义务，本合同到期后中标人提交申请，经招标人确认无误后30个工作日内无息退还。

4、中标人违约或造成招标人损失的，招标人有权扣除相应履约保证金，中标人须在10日内补足。

5、中标人因未按合同履约被招标人淘汰的，不退还履约保证金。

五、联系方式

招标人：眉山环天水务有限公司

地 址：四川省眉山市仁寿县视高街道钢铁水厂

邮 编：620564

联系人：张老师

电 话：028-36829922

传 真： /

电子邮件: 562746616@qq.com

附件：阀门类材料采购清单

附件

阀门类材料采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 最高限价（含税） | | 中标合同价（含税） 中标下浮比例 % | | 备注 |
|
| 单价（元） | 合价（元） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 软密封闸阀 | 50 | 个 | 6 | 855.9 | 5135.4 |  |  | 碳钢4.0Mpa |
| 2 | 软密封闸阀 | 100 | 个 | 9 | 2510 | 22590 |  |  | 碳钢4.0Mpa |
| 3 | 软密封闸阀 | 160 | 个 | 8 | 3464 | 27712 |  |  | 碳钢4.0Mpa |
| 4 | 可调式减压阀 | 50 | 个 | 7 | 2420 | 16940 |  |  | 碳钢4.0Mpa |
| 5 | 闸阀 | 50 | 个 | 14 | 997 | 13958 |  |  | 碳钢4.0Mpa |
| 6 | 压力表 | 50 | 个 | 14 | 28.25 | 395.5 |  |  | 碳钢4.0Mpa |
| 7 | Y型过滤器 | 50 | 个 | 7 | 280.69 | 1964.83 |  |  | 碳钢4.0Mpa |
| 8 | 法兰盘 | 50 | 片 | 14 | 28.82 | 403.48 |  |  | 钢法兰4.0Mpa |
| 9 | 可调式减压阀 | 50 | 个 | 16 | 2420 | 38720 |  |  | 碳钢4.0Mpa |
| 10 | 闸阀 | 50 | 个 | 16 | 997 | 15952 |  |  | 钢法兰4.0Mpa |
| 11 | 压力表 | 50 | 个 | 24 | 28.25 | 678 |  |  | 碳钢4.0Mpa |
| 12 | Y型过滤器 | 50 | 个 | 8 | 280.69 | 2245.52 |  |  | 碳钢4.0Mpa |
| 13 | 法兰盘 | 50 | 片 | 16 | 28.82 | 461.12 |  |  | 钢法兰4.0Mpa |
| 14 | 可调式减压阀 | 100 | 个 | 3 | 3118.8 | 9356.4 |  |  | 碳钢4.0Mpa |
| 15 | 闸阀 | 100 | 个 | 6 | 2510 | 15060 |  |  | 碳钢4.0Mpa |
| 16 | 压力表 | 100 | 个 | 6 | 53 | 318 |  |  | 碳钢4.0Mpa |
| 17 | Y型过滤器 | 100 | 个 | 3 | 842.08 | 2526.24 |  |  | 碳钢4.0Mpa |
| 18 | 法兰盘 | 100 | 片 | 6 | 48.7 | 292.2 |  |  | 钢法兰4.0Mpa |
| 19 | 伸缩节 | 100 | 个 | 3 | 982.42 | 2947.26 |  |  | 碳钢4.0Mpa |
| 20 | 可调式减压阀 | 100 | 个 | 12 | 3118.8 | 37425.6 |  |  | 碳钢4.0Mpa |
| 21 | 闸阀 | 100 | 个 | 12 | 2510 | 30120 |  |  | 碳钢4.0Mpa |
| 22 | 压力表 | 100 | 个 | 18 | 53 | 954 |  |  | 碳钢4.0Mpa |
| 23 | Y型过滤器 | 100 | 个 | 6 | 842.08 | 5052.48 |  |  | 碳钢4.0Mpa |
| 24 | 法兰盘 | 100 | 片 | 12 | 48.7 | 584.4 |  |  | 钢法兰4.0Mpa |
| 25 | 伸缩节 | 100 | 个 | 6 | 982.42 | 5894.52 |  |  | 碳钢4.0Mpa |
| 26 | 法兰盘 | 63 | 片 | 10 | 39.1 | 391 |  |  | 钢法兰4.0Mpa |
| 27 | 法兰盘 | 100 | 片 | 17 | 48.7 | 827.9 |  |  | 钢法兰4.0Mpa |
| 28 | 法兰盘 | 160 | 片 | 16 | 73.79 | 1180.64 |  |  | 钢法兰4.0Mpa |
| 29 | 无缝正三通 | 63 | 个 | 7 | 27.23 | 190.61 |  |  | 钢4.0Mpa |
| 30 | 无缝正三通 | 100 | 个 | 34 | 58 | 1972 |  |  | 钢4.0Mpa |
| 31 | 无缝三通 | 100\*63 | 个 | 34 | 58 | 1972 |  |  | 钢4.0Mpa |
| 32 | 无缝三通 | 160\*63 | 个 | 11 | 135.6 | 1491.6 |  |  | 钢4.0Mpa |
| 33 | 无缝三通 | 160\*100 | 个 | 11 | 135.6 | 1491.6 |  |  | 钢4.0Mpa |
| 34 | 无缝大小头 | 63\*32 | 个 | 5 | 19 | 95 |  |  | 钢4.0Mpa |
| 35 | 无缝大小头 | 100\*32 | 个 | 5 | 28 | 140 |  |  | 钢4.0Mpa |
| 36 | 无缝大小头 | 160\*32 | 个 | 5 | 120 | 600 |  |  | 钢4.0Mpa |
| 37 | 无缝大小头 | 100\*63 | 个 | 5 | 28 | 140 |  |  | 钢4.0Mpa |
| 38 | 无缝大小头 | 160\*63 | 个 | 5 | 92 | 460 |  |  | 钢4.0Mpa |
| 39 | 无缝大小头 | 160\*100 | 个 | 10 | 92 | 920 |  |  | 钢4.0Mpa |
| 40 | 伸缩节 | 100 | 个 | 3 | 982.42 | 2947.26 |  |  | 钢4.0Mpa |
| 41 | 伸缩节 | 160 | 个 | 3 | 1155 | 3465 |  |  | 钢4.0Mpa |
| 42 | 水锤防止器 | 160 | 个 | 1 | 4884 | 4884 |  |  | 钢4.0Mpa |
| 合计 | | | | | | 280855.56 |  |  |  |

备注：

1.材料单价指系货物到达甲方指定交货地点的一切费用，包含出厂、装吊、捆扎、运输、中转装、卸货、仓储、管理费、保险费、利润、税金等费用。

2.中标合同单价=单价最高限价\*（1-中标下浮比例），暂定合同总价=最高限价\*（1-中标下浮比例）；

3.货款支付时按照中标合同单价，以实际采购货物数量为准。